##########################
#                        #
#     Elsaco.CWDriver    #
#      (DW MultiCom)     #
#                        #
# email: fred@elsaco.cz  #
#   web: www.elsaco.cz   #
#                        #
##########################




---------------------------------------------------------------
 Změny, novinky a opravy ve verzi 3.2 (build 0.1) [2020-08-06]
---------------------------------------------------------------

novinky:
- podpora pro rozdílné jednoduché typy v DMF/CW a PAR souboru pro čtení i zápis (např. boolean <-> float apod.)
- přidána instalace ovaldačů ve verzi x64 (64bit) - nutné nainstalovat i klasickou verzi (32bit)

změna:
-

opravy:
-


---------------------------------------------------------------
 Změny, novinky a opravy ve verzi 3.1 (build 0.2) [2016-06-13]
---------------------------------------------------------------

novinky:
- manager licencí je jako service
- pro Modbus lze zvolit v sekci [STATION] pro jednotlivé kanály pořadí bajtů
- PL2 ovladač pro QQ komunikaci zajišťuje různé délky po sobě jdoucích zpráv ("falešná" čtení)
- volba RTS pro možnost změny ovládání RTS (sériová komunikace)
- pro Modbus lze definovat položky jako pole (ARRAY)
- pro RT lze nastavit počet opakování zápisu při neúspěchu (WRITE_RESEND_COUNT)

změna:
- počítadlo stanic je odolné proti nekorektnímu ukončení CW

opravy:
- opraveno zpracování diagnostických kanálů v sekci STATION ovladače pro Modbus
- podpora pro typ BOOLEAN



---------------------------------------------------------------
 Změny, novinky a opravy ve verzi 2.3 (build 2.1) [2014-02-07]
---------------------------------------------------------------

novinky:
- volba XBEE868 v sekci [STATION] pro možnost posílat adresné pakety u modulů PWLC-10/868
- volba RFMODE v sekci [STATION] pro možnost ovládat vysílací výkon při použití RF modulů
- možnost používat PL2 ovladač jako FRED PL2 driver pro ladění a překlad (volba FRED_MODE)
- přidána volba LOGIC_EXCEPTION do sekce [COM] u Epsnet komunikace

změna:
- RT ovladač umí řetězit zprávy pro PL2
- signalizace počtu zpracovaných požadavků na záložce Informace vypnuta (riziko deadlocku při vypínání CW)
- aktualizace počtu zpracovaných požadavků na záložce Stanice přesunuta na volání z CW (riziko deadlocku při vypínání CW)
- aktualizace počtu zpracovaných požadavků na záložce Ovladače přesunuta na volání z CW (riziko deadlocku při vypínání CW)
- registrace se provádí přes externí aplikaci

opravy:
- zpracování PAR souboru (komentáře)
- nastavení UDP pro single PL2 ovladač
- detekce připojení i pro UDP (kanál IsConnected)
- logování pro vícenásobný ovladač
- nastavení adresy PC dle PAR souboru (GLOBAL)


---------------------------------------------------------------
 Změny, novinky a opravy ve verzi 2.1 (build 8.1) [2011-06-13]
---------------------------------------------------------------

novinky:
- podpora ModbusTCP (včetně jiných datových typů jako např. FLOAT)
- možnost nastavení způsobu zpracování stanice (STATION_ORDER)
- možnost nastavení opakování počtu zápisů při neúspěchu (REPEAT_WRITE)
- možnost nastavení počtu opakování paketu při neúspěšné komunikaci (RESEND_COUNT)
- kanály pro ovládání čtecí a/nebo zapisovací frontu (EnableRead, EnableWrite)
- možnost nastavení výpisů komunikace z kontextového menu mamageru
- zobrazení délky fronty čtení a zápisu pro vícenásobné spojení v záložce Komunikace

změna:
-stanice ve sleep módu vrací jako délku svých front 0 (i v celkových součtech)


---------------------------------------------------------------
 Změny, novinky a opravy ve verzi 2.1 (build 3.1) [2011-02-15]
---------------------------------------------------------------

novinky:
- zvýšená kontrola obsahu PAR souboru (požadavek zákazníka)
- přidána podpora UDP komunikace pro PL2


opravy:
- zpracování adresy PC u Epsnet ovladače (potřebná pro komunikaci s CCPU)
- nastavení každého 8. BO u RT ovladače


---------------------------------------------------------------
 Změny, novinky a opravy ve verzi 2.1 (build 1.2) [2011-01-10]
---------------------------------------------------------------

novinky:
- podpora express licencí
- přidána volba MODE (GROUP / ITEM) do ovladače Epsnet


opravy:
- oprava zpracování adresy PC u ovladače Epsnet

---------------------------------------------------------------
 Změny, novinky a opravy ve verzi 2.0 (build 9.3) [2010-03-08]
---------------------------------------------------------------

novinky:
- podpora pro Epsnet (včetně Teco EPSNET UDP)
- přidána volba [GLOBAL]/ASYNC_MODE_READ pro zapnutí asynchronní režimu - čtení (ala starý ovladač) do RT ovladače
- přidána volba [GLOBAL]/ASYNC_MODE_WRITE pro zapnutí asynchronní režimu - zápis do RT ovladače

změny:
- v RT a PL2 ovladači se provádí obnova spojení na TCP ihned po detekci chyby
- podpora STRING v Epsnet


---------------------------------------------------------------
 Změny, novinky a opravy ve verzi 2.0 (build 8.2) [2009-10-03]
---------------------------------------------------------------

novinky:
- podpora Watchod
- volba WATCHDOG pro nastavení času (sekce GLOBAL)
- kanál pro nastavení času watchdogu (SetWatchdog) v sekci GLOBAL
- zobrazení seznamu stanic
- podpora Vzorků
- kanál pro zjištění stavu připojení (IsConnected) v sekci STATION
- přidána volba [GLOBAL]/ASYNC_MODE_READ pro zapnutí asynchronní režimu - čtení (ala starý ovladač)
- přidána volba [GLOBAL]/ASYNC_MODE_WRITE pro zapnutí asynchronní režimu - zápis


změny:
- stanice jsou setříděny podle názvu
- čtecí požadavky se dávají do fronty vždy (nejenom když jsou vyřízené)

opravy:
- vrácení nepoužívané paměti (GetData)
- vnitřní stavy kanálů pro mezistav
- timeout i TCP komunikaci
- doplněna podpora typů CARDINAL a LONGCARD
- nastavení prodlevy mezi jednotlivými požadavky (SILENCE_WAIT)


---------------------------------------------------------------
 Změny, novinky a opravy ve verzi 2.0 (build 4.6) [2009-01-09]
---------------------------------------------------------------

novinky:
- do klasického ovladače sloučena funkce s Mutli verzí ovladačů
- nové ovladače pro RT
- 7 denní trial verze pro nasazení na stroje bez připojení k iNetu (pro pozdější registraci)
- 

změny:
- verze ovladačů Multi nahrazena sloučením s klasickou verzí

opravy:
- zpracování kanálu 476 u PL2
- odstarněny velké paměťové nároky ovladačů po startu



---------------------------------------------------------------
 Změny, novinky a opravy ve verzi 2.0 (build 3.3) [2008-12-05]
---------------------------------------------------------------

novinky:
- nová verze ovladačů - Multi - pro vícenásobné připojení v rámci jednoho okna ovladače
- doplněn help

opravy:
- zpracování typu LONGINT
- oprava drobných alokací a dealokací paměti během čtení a zápisu kanálů



---------------------------------------------------------------
 Změny, novinky a opravy ve verzi 2.0 (build 3.2) [2008-11-25]
---------------------------------------------------------------

novinky:
- přechod na MVS 2008
- využití FRED.Driver.PL2
- načtení PAR souboru (zachováno ~90% původního nastavení), přidání diagnostických kanálů
- možnost připojení přes sériový kanál a TCP
- společné ovládání přes CWDriverManager
