Ovladač DWRT485
---------------
verze: 5.012 z 4.1.2006

Popis úpravy: Doplněn kanál č. 486 typu real bidirectional, který obsahuje počet
              vyslaných zpráv ovladačem. Pozor ! Pokud jste číslo tohoto kanálu použili
              v aplikaci, bude třeba jej předefinovat (a také v .DMF).

