.PAR - sekce [COM]

Pozor! Tato sekce se u DWPL2TCP neuvádí.

- [COM]
  počátek skupiny definice portu
- DRIVER SYSTEM < číslo >
  Číslo portu. Ve verzi pro Control Web (CWDRT485 a CWDRTMOD) je název ovladače portů zbytečný. Tato možnost zde zůstává z důvodu přenositelnosti .PAR souborů z verze pro Control Panel (DRT485 a DRTMOD). Číslo portu odpovídá systémovému sériovému portu COMx, kde "x" může být COM1 až COM8. Původní verze pro CP má možnost obsluhovat multiportové karty, pak se místo klíčového slova SYSTEM uvádí název jejího ovladače následovaný číslem portu na této kartě.
- BASE < číslo_hex >
  Bazová adresa portu. Uvádí se jeho hodnota typu WORD (tj. 0 až 65535). Uvedením znaku $ lze zadat hexadecimální hodnotu. Standardní bázové adresy portů jsou COM1=$03F8, COM2=$02F8, COM3=$03E8, COM4=$02E8. Ve verzi pro Windows (CW) opět není zadaná hodnota brána v úvahu, neboť nastavení je bráno ze systému.
- IRQ < číslo >
  Číslo požadavku přerušení (IRQ=interrupt request). Lze zadat 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 nebo 15. Ve verzi pro Windows (CW) opět není zadaná hodnota brána v úvahu, neboť nastavení je bráno ze systému.
- BAUD < číslo >
  Přenosová rychlost (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 nebo 115200).
- BITS < číslo >
  Počet bitů (7 nebo 8 ). Pro systémy PROMOS je NUTNO uvést 8 bitů !
- PARITY < NONE | EVEN | ODD | MARK | SPACE >
  NONE = žádná, EVEN = sudá, ODD = lichá, MARK = vždy 1, SPACE = vždy 0. Všechny systémy PROMOS používají paritu NONE !
- STOP < číslo >
  Počet STOP-bitů (1 nebo 2). Všechny systémy PROMOS používají STOP 1 s vyjímkou starších centrál DIREGT D9x01 (ovladač CWDVAR), kde je STOP 2 !
- OPTIONS < číslo >
  Hand-shake signály, význam v čísle (0 až 255) mají jednotlivé bity, význam mají pouze bity 5 (váha 32) = obsluha signálu RTS/CTS pro řízení směru komunikace. Takže pro RS232 použijeme OPTIONS 0, pro RS485 = OPTIONS 32. Pro použití s dalším hardwarem lze využít bit 6 (váha 64) = řízení toku DTR/DSR, nebo bit 7 (váha 128) = řízení XON/XOFF.
- BUFFER_SIZE < číslo >
  Velikost vyrovnávací paměti pro příjem a vysílání. Minimum by mělo být 256 (max. délka jedné zprávy), standardně 1024.
- END
  konec skupiny

Ukázka

         [COM]
           DRIVER SYSTEM 1
           IRQ 4
           BASE $03F8
           BAUD 9600
           BITS 8
           PARITY NONE
           STOP 1
           OPTIONS 0
           BUFFER_SIZE 1024
         END