Ovladač DWRT485/MOD
-------------------

5.014 - 19.01.2006

Doplněna položka PARu - zapnutí/vypnutí zvuku při vyslání a příjmu komunikačního packetu 
(lze také měnit aplikací pomocí kanálu č. 65398 / boolean output).



5.013 - 17.01.2006

Doplněn kanál č. 65399, typu "real input", který obsahuje aktuální dobu trvání jednoho 
průchodu hlavním komunikačním threadem ovladače v milisekundách.