* 4.105 - 17.06.2004

Všechny verze
- Požadavek pro čtení PL2 (QQ-zpráva) je před zařazením do fronty hledán v bafru, 
  a to i mezi již zapakovanými zprávami (oprava hromadění zpráv při výpadku komunikace). 
  Přibyl kanál 487 (boolean output) - zápisem log. 1 do tohoto kanálu se vypne 
  zařazování požadavků pro čtení do fronty a ovladač vrací hodnotu aniž by následně 
  způsobil komunikaci.
- Cwdrtmod - Zpráva s aktivním hlášením z PL2 je zpracována jen pokud dojde k aktivnímu
  spojení, řízeném vzdáleným modemem.


* 4.104 - 16.06.2004

Všechny verze
 - Požadavky na čtení dat se pro PL2 zařazují do fronty pouze pokud daná stanice není 
   ve SLEEP_MODu.


* 4.103 - 14.05.2004

Všechny verze
- doplněny vlastní konverzní rutiny pro číselný typ FLOAT (4-byte-real).


* 4.102 - 26.03.2004

Cwdrtmod - přidáno vyprázdnění příjm. fronty po ukončení spojení.