Instalace ovladače do systému Control Web

Instalační disketa obsahuje tyto soubory:

1. driver .DLL
2. driver .HLP
3. INSTAL.HLP

A dále adresář \DOC a \EXAMPLE. Adresář EXAMPLE obsahuje jednoduchou aplikaci pro čtení/zápis dat ze systému Promos, připojeného pomocí sériové linky RS232/485 a komunikující příslušným protokolem (viz návod na určitý ovladač).

Vlastní instalace má 2 kroky:

- Překopírování dat z diskety
  Překopírujte obsah celé diskety do adresáře, kam jste dříve nainstalovali systém Control Web. To znamená, že soubory driver.DLL a .HLP přímo do kořenového adresáře systému, např. C:\CW, a adresář \DOC do stejného v systému Control Web, např. C:\CW\DOC. Pozor, tento adresář již v CW existuje, kopírováním do něj pouze doplníte návod na ovladač, který bude přístupný ze systému Control Web v položce DOKUMENTACE - ELSACO.
- Registrace ovladače do systému
  Máte dvě možnosti:
  1. Spusťte Control Web a vyberte položku menu Nástroje - Konfigurace komponent. Tam vyberte v menu Služby - Ovladače zařízení. Dále položku Prohlídka DLL a pak Reinstalace. Toť vše. nebo
  2. V adresáři systému Control Web doplňte do souboru DRIVERS.INI mezi klíčová slova begin - end řádek driver.dll. Změna se projeví po opětovném spuštění systému Control Web nebo po funkci Reinstalace ovladačů zařízení dle předchozího bodu.

Poznámka: Název ovladače (zde jde o slovo driver) nahraďte opravdovým názvem souboru, který reprezentuje ovladač, např. PROFIBUS, CWDRT485, CWDRTMOD, CWDANFOS, ... apod.

Při problémech kontaktujte firmu Elsaco.