Úvod | Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 a vyšší

Ovladač pro monitorování a ovládání stanic Promos RT® a Promos Line 2®
© 2001 ÷ 2006 Elsaco Kolín, www.elsaco.cz

připojených linkou RS232/RS485 - cwdrt485 *),
standardním AT-modemem - cwdrtmod,
pomocí síťového protokolu TCP/IP - dwpl2tcp,
systémů Vardis přes centrálu D9x01 - cwdvar,
a systémů Diregt 9x01 - cwddir.

*)Pomocí COM / USB lze připojit libovolné zařízení, které se směrem k řídícímu počítači chová jako linka RS232, např. radio-modemy, převodníky na TCP/IP, optiku, apod.