.PAR - sekce [MODEM]

Pozor! Tato sekce se uvádí pouze u ovladače CWDRTMOD.

Obecný popis modemové zprávy - speciální znaky:

- ~ ... 1 sec pauza
- # ... CR (ascii 13, 0Dh)
- @ ... LF (ascii 10, 0Ah)
- < ... DTR=0 (TERMINAL READY do log. 0)
- > ... DTR=1 (TERMINAL READY do log. 1) ... některé modemy používají na zavěšení linky

Jednotlivá klíčová slova pro nastavení modemu v .PAR souboru:

- [MODEM]
  Začátek skupiny definicí pro modem

Příkazy pro volající modem - volá ovladač

- INIT ATE0V1X3&C1&R1&D0H0S0=0#~
  inicializační příkaz modemu. Nastavení MUSÍ odpovídat použitému modemu. Zde uvedený příkaz funguje na většině modemech. Pro použití na "českých" linkách je nejdůležitější příkaz X3 (nečekat na oznamovací tón) a pak také S0=0 (modem se nebude sám automaticky připojovat při vyzvánění, připojení bude provedeno programově ovladačem).
- INIT_OK #@OK#@
  správná odpověď na inicializaci
- INIT_TIME 5.0
  maximální čas pro odpověď init
- CONNECT ATDT
  příkaz pro navázání spojení:
  ATDP ..... dial pulse (pulsní volba)
  ATDT ..... dial tone (tónova volba)
  celý příkaz bude proveden najednou, složením proměnných CONNECT + CUNNECT_NUMBER + CONNECT_ENDCHAR
- CONNECT_ENDCHAR #
  ukončovací znak pro příkaz navazání spojení
- CONNECT_OK CONNECT
  správná odpověď - spojení bylo provedeno
- CONNECT_TIME 90.0
  maximální čas pro provedení spojení modemu
- LINEOFF ~~+++~~ATH0#~~
  příkaz pro uzavření spojení modemu - zavešení linky
- LINEOFF_OK #@OK#@
  správná odpověď na zavěšení linky
- LINEOFF_TIME 3.0
  maximální čas pro příkaz zavěšení linky

Příkazy pro ovládání volaného modemu - ovladač je volán stanicí

- CONNECT_ANSWER ATA#
  příkaz pro provedení spojení modemu
- ANSWER_TIME 30.0
  maximální čas pro příkaz spojení
- CONNECT_RING #@RING#@
  zpráva říkající: NĚKDO ZVONÍ !!!
- RING_COUNT 3
  počet zvonění, po kterých je proveden příkaz CONNECT_ANSWER, tj. pokus o spojení
- RING_TIME 10.0
  maximální čas mezi jednotlivými zprávami RING, při překročení času je snulováno počítadlo zvonění

- END
  konec skupiny

Obsluha modemu pomocí aplikace / kanálů, tj. navázání a ukončení spojení s jednotlivými stanicemi je popsáno v sekci [STATION].

Po startu ovladače je automaticky provedena inicializace modemu. Pro manuální provedení inicializace, popř. zavěšení linky bez určení stanice slouží speciální kanály, popsané v kapitole diagnostika.