.PAR - sekce [GLOBAL]

- [GLOBAL]
  počátek skupiny globálních definicí
- PREFIX $E1 $5C
  Kód komunikační sítě. Řetězec vysílaný před každou zprávou (MUSÍ mít 2 znaky). Standardní stanice Promos a Diregt používají prefix $E1 $5C.
- SUFFIX < řetězec >
  řetězec vysílaný po každé zprávě
- PRESUFFIX < řetězec >
  řetězec vysílaný na konci každé zprávy před posledním znakem kontrolního součtu, zde lze např. napsat "QH1SPEED" "" pro totální odemčení všech typů zpráv
- ADDRESS < bajt >
  adresa dispečinku (mono-master), tj. řídícího počítače, na kterém běží ovladač
- ANSWER_TIME < čas_sec >
  maximální čas pro odpověď na každou zprávu (v sekundách)
- SILENCE_WAIT < čas_milisec >
  doba ticha mezi jednotlivými relacemi (v milisec)
- RTS_TIME_ON < čas_milisec >
  časový předstih nastavení signálu RTS před započetím vysílaní zprávy (v milisec). Používá se pro klíčování radiomodemů, pokud není přepínání směru řízeno přímo modemem.
- RTS_TIME_OFF < čas_milisec >
  časový skluz navrácení signálu RTS po odvysílání zprávy (v milisec). Používá se pro odklíčování radiomodemů, pokud není přepínání směru řízeno přímo modemem.
- DEF_ANALOG_IN_ADDR < adresa_hex >
  defaultová adresa v CMOS-RAM RT/RTm, kde je pole 3bf-vypočtených hodnot analogových vstupů (návěští ADVYP), standardně je tato adresa $D61A.
- NUM_VARDIS_ERR < bajt >
  pouze pro ovladač DVARDIS, počet automatického opakování spojení s VARDIS/DIREGT, pak vyhlásí chybu (kanál 465)
- SLEEP_TIME < čas_sec >
  Doba, po kterou nebude probíhat žádná komunikace se stanicí, pokud s ní byl vyhodnocen TIMEOUT, a to SLEEP_COUNT - krát za sebou.
- SLEEP_COUNT < počet >
  Počet chyb komunikace za sebou, které musí nastat, aby stanice "spadla" do SLEEP-módu.
- IDLE_TIME < čas_milisec >
  Interval spouštění hlavní časovací smyčky ovladače. Ovlivňuje strojový čas, zabraný ovladačem. Standardně nastaveno na 10 ms.
- STOP_SELF_READING ON
  Pro CWDRT485. Uvedením tohoto parametru se pozastaví automatické monitorování dat stanic Promos RT v době, kdy ovladač nemá žádné požadavky na komunikaci od aplikace. Monitorování (vyčítání dat) je pak nutno řídit speciálními kanály, stejně jako u CWDRTMOD.
- CUC_PATH < řetězec >
  Cesta, kde budou vytvářeny soubory .CUC - vzorky vyčtené ovladačem. Bližší popis - vzorky.
- STAY_IN_QUEUE_ON_TIMEOUT < "ON" | "OFF" >
  Uvedením hodnoty "ON" se zablokuje nulovaní zprávy z fronty požadavků, pokud požadavek neprojde (v počtu za sebou dle zadaní proměnné "NUM_VARDIS_ERR"). Fronta bude snulována až po zavěšení modemové linky.
- LOG_FILE < řetězec - soubor >
  Standardně se LOG provádí do souboru C:\CWDRT485.LOG. LOGOVÁNÍ se zapíná stejne jako v předchozích verzích, tedy uvedením klíčového slova { $DIAGS }, jako poznámku kdykoliv v PAR-souboru.
- BEEP < "ON" | "OFF" >
  Zapnutí / vypnutí zvuku při vyslání (1kHz) a příjmu (2kHz) komunikačního packetu (lze také měnit aplikací pomocí kanálu č. 65398 / boolean output).
- END
  konec skupiny

Ukázka

         [GLOBAL]
           PREFIX $E1 $5C
           SUFFIX NONE
           PRESUFFIX NONE
           ADDRESS $00
           ANSWER_TIME 10.0
           REFRESH_PERIOD 0
           SILENCE_WAIT 1000
           RTS_TIME_ON 0
           RTS_TIME_OFF 0
           DEF_ANALOG_IN_ADDR $D61A
           SLEEP_TIME 600
           SLEEP_COUNT 10
           IDLE_TIME 10
           STOP_SELF_READING ON
         END