Kontrola verze firmware v centrále

Informace o verzi firmware (FW) v centrále je zobrazena v systémovém menu centrály, a to po volbě F4 Kanal.

Kontrola verze FW v centrále CCPU-02/03

- Propojte centrálu s ovládacím panelem CKDM-11/12 (CAN sběrnici - plochým vodičem), pak připojte napájení této sestavy.
- Neobsahuje-li centrála aplikační program, přejde po zapnutí ihned do systémového menu.
- Obsahuje-li centrála aplikační program, je tento spuštěn a na displeji ovládacího panelu je zobrazeno hlavní menu aplikačního programu.
- Naším cílem je přejít do systémového menu centrály.
- Při zapnuté centrále musíte nejprve stlačit a držet tlačítka A + B (současně) a poté krátce stisknout tlačítko RESET. Tlačítka A + B uvolněte teprve tehdy, až na displeji ovládacího panelu spatříte systémové menu. Tlačítka jsou umístěna vlevo pod průhledným krytem centrály, a to ve výřezu štítku uprostřed a dole. Popis A B je vidět na štítku. Tlačítko RESET je schováno ve stejném výřezu nahoře - viz nápis RST. Tlačítko RESET ovládejte např. umělohmotnou průpiskou (kovovou náplň zasuňte!), protože jinak hrozí nechtěné vodivé propojení políček tištěného spoje!
- Systémové menu:
  `F1 Download
  F2 Run F4 Kanal 0
  F3 Test I/O
  No prog loaded` (pokud centrála neobsahuje aplikační program, jinak je řádek prázdný)
- Volbou F4 přecházíte v systémovém menu na zobrazení informací (menu F4 Kanal) o nastavení hlavního kanálu a současné zobrazení informací o verzi firmware v centrále:
  `Baud 38400 v3.013
  Addr 1 12.12.05
  VELKA F1 Reset
  +/- Kanal = 0/0`
- Verze FW je uvedena vpravo nahoře v menu F4 Kanal. Ve výše uvedeném příkladu čteme verzi FW 3.013 a pod ní datum, tj. ze dne 12.12.2005.
- Zpět do hlavního systémového menu se dostaneme stiskem klávesy ESC. Pokud centrála obsahuje aplikační program, spustíte jej z tohoto hlavního systémového menu napovídanou klávesou F2 Run.

Kontrola verze firmware v centrále CCPU-21
Přechod do systémového menu centrály CCPU-21 je jiný než u předchozích typů centrál, protože centrála CCPU-21 je kompakt s ovládacím panelem a oproti centrálám CCPU-02/03 neobsahuje tlačítka A + B + RST. Viz obrázek.

Přechod do systémového menu centrály CCPU-21:

- Pokud není v CCPU-21 platný aplikační program (překlad projektu z FREDa), přejde CCPU-21 ihned do systémového menu. Tento stav je indikován trvalým svitem LED RUN na panelu (zelená).
- Pokud je v CCPU-21 platný aplikační program, spustí se aplikace. Tento stav je indikován blikáním LED RUN (zeleně).
- Přechod do systémového menu - pokud během restartu/zapnutí je stisknuto tlačítko Fn, centrála po zapnutí přejde vždy do sytémového menu (obdoba A+B+reset u CCPU-02/03).
- Následující postup je pak stejný. Volbou F4 Kanal se dostaneme do zobrazení potřebných informací o verzi FW a datu vzniku FW. Stisku klávesy F4 u centrály CCPU-21 musí předcházet stisk klávesy Fn (po jejím stlačení začne vpravém sloupci displeje blikat písmeno F) a potom teporve následuje stisk klávesy F4 (klávesa s vícenásobným popisem a účelem - po stisku Fn a při blikání F v pravém sloupci displeje jsou platné červeně označené významy kláves).
- Klávesou ESC se dostaneme zpět do hlavního systémového menu a pokud centrála obsahuje aplikační program, spustíme aplikaci volbou F2 Run (klávese F2 opět musí předcházet stisk klávesy Fn).