UpGrade (aktualizace) FW (firmware) v centrále

- Nejprve propoj centrálu s PC a zkontroluj, zda centrála obsahuje správnou verzi BIOSu.
- Pro verzi FW 3.006 a vyšší je vyžadována verze BIOSu 1.32m.
- Dále zkontroluj nastavení hlavního kanálu pro UpGrade firmware, případně nastav hlavní kanál centrály, její adresu a komunikační rychlost.
- Vždy aktuální verze FW je na našich stránkách www.elsaco.cz, a to v sekci Ke stažení, protože tímto způsobem je FW běžně šířen.
- Poslední verze FW je uložena rovněž v adresáři ZIP tohoto staženého Návodu, a to pod názvem last_fw_ccpu.zip (462 kB).
- ZIP balíček rozbal do samostatného adresáře, vyber nebo uprav spouštěcí BAT soubor podle svých požadavků.

UpG FW:

1. prováděný ihned po UpG BIOSu
   Předpokládané nastavení: adresa=1, rychlost=38400Bd, COM PC=COM1 (počítáno od 1).
   Spusť BAT soubor bez předchozího resetu (nebo vypnutí) centrály, a to soubor RUCNE_ALL_V3.BAT pro CCPU-02/03, resp. RUCNE_ALL_V4.BAT pro CCPU-21 (pokud jsi prováděl UpG BIOSu, BAT soubor nesmí obsahovat příkaz rpl2).
2. prováděný po resetu centrály po UpG BIOSu
   Předpokládané nastavení: adresa=1, rychlost=38400Bd, COM PC=COM1 (počítáno od 1).
   Nyní musíš přidržet stlačené tlačítko pro reset centrály (nebo ji vypnout) a spustit BAT soubor, a to RUCNE_ALL_V3.BAT pro CCPU-02/03, resp. RUCNE_ALL_V4.BAT pro CCPU-21. Jakmile uvidíš na monitoru PC druhé (bílé) okno loaderu, uvolni tlačítko reset centrály nebo centrálu zapni.
3. neprováděný po UpG BIOSu + centrála obsahuje aplikační program (projekt z FREDa), obsahující modul SYSMON
   Můžeš použít BAT soubor s dálkovým resetem centraly, tj. s příkazem rpl2. V tomto případě lze bez obav v BAT souboru modifikovat i adresu a komunikační rychlost podle vlastní potřeby a možností vlastní aplikace. Např. pro centrálu CCPU-02/03 s adresou 4, komunikační rychlostí 9600 Bd a použitý port PC COM7 by příkazový řádek v BAT souboru vypadal takto:
   `tloadw rpl2 p7f8 d4 b9600 SUE pwcon3.s24 SUD ~G:FF0000`
   Možné příkazy naleznete v popisu loaderu.
4. Po spuštění loaderu Tloadw sleduj výpisy na monitoru PC při přenosu dat, musí skončit hlášením EXIT CODE 0. Jinak opakuj - po ručním resetu centrály bod 2) nebo bod 3).
5. Pak případně zavři okna loaderu (podle volby "Let me see...") na monitoru PC.
6. UpGrade SW pro centrálu je hotov.
7. Kontrolu lze provést přechodem do systémového menu centrály a volbou F4 Kanal.