Nahrávání (překlad) přímým propojením centrály CCPU-03 a počítače kříženým kabelem

1. Nastavení centrály (setup stránka CCPU-03)

- Propojíme centrálu CCPU-03 s PC (přímo) kříženým kabelem pro Ethernet.
- V centrále CCPU-03 nastavíme v systémovém menu hlavní kanál na COM 4.
- V počítači (notebooku) změníme IP adresu PC do segmentu adres centrály z výroby, abychom se dostali na setup stránku centrály pro její nastavení. Adresa centrály z výroby je 192.168.222.33. Na notebooku nastavme IP adresu 192.168.222.111.
- Obrázek nastavení IP adresy notebooku:
- Do adresového řádku prohlížeče (Internet Explorer, FireFox, Opera a další) zadáme http://192.168.222.33/setup a zobrazí se nám setup stránka centrály.
- Obrázek setup stránky CCPU-03 - nastavení z výroby:
- Nyní je nutné nastavit Own IP (IP centrály CCPU-03), Gate IP (Brána) a Remote IP (IP počítače). Active connect nastavit na Disabled.
- PC má IP 192.168.222.111. Toto IP nastavíme do Remote IP. Port u Remote IP necháme na 80.
- Centrále musíme zvolit IP (Own IP) ze stejného segmentu, můžeme ponechat původní IP 192.168.222.33.
- IP brány musíme nastavit také na IP ze stejného segmentu, můžeme ponechat Gate IP = 192.168.222.252.
- Active connect nastavíme na Disabled! Přímo z výroby mohlo být PPP/UDP/GPRS.
- Ostatní volby necháme, tak jak byly.
- Celé nastavení zkontrolujeme a pak schválíme tlačítkem Store!
- Prohlížeč odpoví zprávou Stored successfuly. Centrála je tím připravena pro nahrávání kříženým kabelem.

2. Nastavení PL2 ovladače ve FREDovi

- Na kartě Komunikace volíme kanál TCP. Do zobrazeného políčka zapíšeme IP centrály (v našem příkladu 192.168.222.33) a port (implicitně 1998).
- Samozřejmě nezapomeneme nastavit správně adresu centrály (zde 1 - podle DILů centrály, resp. parametru v modulu SYSMON)
- Obrázek karty Komunikace:
- Dále na kartě Nastavení nastavíme Timeout [ms] na 30000 ms (30 s) a odlišnou (od centrály) adresu PC (zde 0).
- Obrázek karty Nastavení:
- Nahrávání přímo je možné i protokolem UDP (stejná IP adresa jen port je 1999).
- Zkoušku spojení pomocí testu na kartě Komunikace ovladače PL2 lze provést kliknutím na tlačítko Test. Poté je zobrazeno datum a verze FW (zde 27.1.2011 v3.030) a níže CRC aplikace v centrále. Při "prázdné" centrále je zobrazeno BEBEBEBE.

3. Postup při nahrávání (překladu)

- Postup nahrávání je stejný jako po sériové lince. Jen v případě chyby (výpadku) je nutné uvést centrálu do výchozího stavu.
- Pokud během nahrávání došlo k chybě (vypršel komunikační timeout na odpovědi apod.) je nutné před dalším pokusem o nahrávání jednotku zresetovat (tlačítko Reset na kartě Nástroje). Tento reset proběhne vždy, pokud je jednotka připojená a nemusí na ni odpovědět.
- Obrázek karty Nástroje:
- Kontrolu spojení po zresetování jednotky lze provést tlačítkem Test na kartě Komunikace. Vždy po neúspěšném nahrávání je nutné jednotku zresetovat před opětovným nahráváním.