Kontrola verze BIOSu v centrále CCPU-02/03/21

Kontrola (jakou verzi BIOSu obsahuje centrála) se provádí příjmem zprávy, kterou centrála vyšle na hlavní kanál po svém restartu.
Zprávu přijímáme z hlavního kanálu centrály (defaultně COM0 centrály = sériová linka RS-232) do COMu počítače - např. programem TERMINAL.EXE, který je ke stažení na www.elsaco.cz.
Pokud jste tento Návod stáhli z webu, je program TERMINAL.EXE (335 kB) v komprimované podobě uložen v podadresáři ZIP. Tento program se neinstaluje, ZIP můžete rozbalit do kteréhokoliv adresáře (nejlépe C:/Program Files/terminal/) a jediný EXE_soubor pak spouštět nejrychleji po vytvoření jeho zástupce na ploše.

Defaultně (z výroby) je hlavní kanál centrály nastaven na její COM0 / RS-232.

Komunikační parametry má nastaveny takto: 38400Bd, 8 datových bitů, bez parity, 1 stop bit.

Pokud bude následující postup bez očekávané odezvy, zkontrolujte nejprve nastavení hlavního kanálu.

- Propojte kanál COM0/RS-232 centrály s COMem počítače.
- Pro CCPU-02 platí:

  Zapojení kabelu COM0 centrály CCPU-02 <---> COM PC
  PFL10 (kanál CH0 na CCPU-02) | DB9 (PC, notebook)
  signál | pin | pin | signál
  TxD | 3 | 3 | RxD
  RxD | 5 | 2 | TxD
  . | . | 7+8 spojit | RTS+CTS
  . | . | 9+6+1+4 spojit | RI+DSR+DCD+DTR
  GND | 9 | 5 | GND

  Toto zapojení se stalo standardním pro připojení centrály CCPU-02 na PC přes RS232 a je použito u programovacího kabelu pro CCPU-02 typ EI9032.202, který si můžete u nás objednat.
- Pro CCPU-03/21 platí:

  Zapojení kabelu COM0 centrál CCPU-03/21 <---> COM PC
  konektor RJ45 (kanál COM0 CCPU-03) | DB9 (PC, notebook)
  signál | pin | pin | signál
  TxD | 3 | 2 | RxD
  RxD | 6 | 3 | TxD
  . | . | 7+8 spojit | RTS+CTS
  . | . | 6+1+4 spojit | DSR+DCD+DTR
  GND | 4+5 | 5 | GND

  Kabel do COMu0 centrál s konektorem RJ45 se skládá z redukce DB9F-RJ45 obj.č. EI9262.00 a kabelu s konektory RJ45 na obou koncích a s přímým propojením, obj.č. EI9271.xxx, kde xxx určuje délku kabelu - viz katalog str. 7-17.
- Spusťte v PC program TERMINAL.EXE a nastavte v něm správné komunikační parametry

- Zvolte použitý COM PC pro propojení s centrálou
- Zvolte komunikační rychlost podle nastavení centrály (z výroby 38 400 Bd)
- Zvolte počet datových bitů = 8
- Zvolte Parity = none
- Zvolte Stop bits = 1
- Zvolte Handshaking = none
- Zaktivujte připojení COMu PC kliknutím na tlačítko Connect (vlevo nahoře okna TERMINALu). V tlačítku se změní nápis na Disconnect a vlevo dole na liště okna programu TERMINAL je vypsána zpráva Connected.
- Nastavení vidíte na obrázku:

- Připojte centrálu k napájení nebo proveďte její restart tlačítkem RESET pod jejím štítkem.
- Sledujte výpis v okně programu TERMINAL ve vašem PC. Výpis by měl být ve tvaru:
- V hlavním okně programu TERMINAL si tak přečtete nejen verzi BIOSu v centrále, ale také informace o osazení základní procesorové desky MCPU-01 krystalem, pamětí FLASH, pamětí RAM a na závěr jsou vyčteny časové údaje z RTC obvodu a vypsáno oznámení, že je systém připraven a spuštěn aplikační program (pokud jej centrála obsahuje).
- Na obrázku vidíte výpis verze BIOSu v1.32m ze 7.4.2004. Osazení krystalem pro hodinový kmitočet 24,576 MHz, osazení paměti FLASH o kapacitě 1MB (1024kB), osazení paměti RAM o kapacitě 1MB (1024kB) a výpis aktuálního data a času z RTC obvodu - datum 20.02.2006 a čas 16:17:03.
- Tímto způsobem jsme zjitili verzi BIOSu 1.32m v centrále. Program TERMINAL.EXE v PC můžete ukončit.