Zkouška protokolu TCP/IP na stole

- Pokud máte centrálu podle předchozího propojenu správně s počítačem (Ethernet, křížený kabel, IP adresování, ...), můžete nyní ověřit správnou funkci komunikace protokolem TCP/IP mezi centrálou a PC.
- Nejrychlejší a nejjednodušší zkouškou propojení je použití příkazu PING. K tomu je vhodné si vytvořit tzv. BAT_soubor, a to proto, abychom stačili přečíst na obrazovce informace v odpovědi na příkaz. Je vhodné za něj umístit příkaz PAUSE:
  `ping 192.168.222.33
  pause`
  BAT soubor bude obsahovat pouze dva platné řádky, vytvoříte jej jednoduše třeba pomocí notepadu.
- Po jeho spuštění dostanete následující okno (pokud komunikace proběhne v pořádku):
- Dalším pokusem na stole může být komunikace protokolem TCP/IP s centrálou pomocí programu WZORKY.
- Propojení křížovým kabelem pro Ethernet ponecháme, spustíme program WZORKY a v něm nastavíme komunikaci pro kanál Ethernet.
- Nejrychleji volbou F4 - komunikační profily a tam volbu Přidat.
- Dostaneme okno pro nastavení komunikačního profilu, které vyplníme podle našeho momentálního nastavení - viz obrázek:
  Profil je nazván ccpu03tcp, nastavena nyní platná IP adresa centrály, port 1998, komunikační adresa centrály 1, ...
- Schválíme tlačítkem OK a potom tento profil nezapomeneme v seznamu označit tak, aby byl aktivní a schválit tlačítkem Vybrat.
- Pak v programu WZORKY spustíme vyčítání historické databanky volbou F3 - načíst data.
- Tím otevřeme dialogové okno Komunikace, kde si v okénku Status můžeme přečíst informace (vpravo okénka je posuvník) o navazování spojení, detekci centrály PL2, název stanice (centrály), ... - viz obrázky níže.
- V okně Komunikace zaktivní pouze některá tlačítka pro načtení historické databanky, a to podle toho, které nebo kolik je jich použito v projektu ve FREDovi. Zde je použit školní projekt KPS3K.TXT (mírně upravený KPS2K.TXT, který je ke stažení na stránkách). V projektu je použita ve skupině TUV a na obrazovce ohrevTUV jedna historická databanka - jeden modul Vzorky.
- Klikneme na nabízené tlačítko 1 (protože v projektu byla pouze databanka č. 1), pak dojde k přenosu dat, který lze sledovat v okně Komunikace - viz obrázek:
- Pokud nenecháváme okno zavřít po načtení a automaticky zpracovat načtená data, rozbliká se po ukončení přenosu dat tlačítko OK ... ale to už je o obsluze programu WZORKY, který nakonec obsahuje i Nápovědu....
- Načtená data jsou zobrazena graficky... atd. ...
- Přenos dat protokolem TCP/IP jsme tak vyzkoušeli dalším programem.