Ovladače pro USB - Universal Serial Bus [univerzální sériové rozhraní] - popis instalace

- Rozhraní USB je prakticky náhradou sériového rozhraní RS-232. Pokud si toto uvědomíte, asi vás i napadne, že pro to, aby se USB chovalo jako COM budete muset něco udělat. Nainstalovat příslušný SW - ovladač, který programově zajistí, aby se USB port hlásil jako COM počítače.
- ELSACO používá pro kanál USB obvody, které vyrábí firma FTDI. Tyto obvody používá jak v centralách CCPU-03 stavebnice PROMOS line 2, tak i v sériových komunikačních převodnících. Proto následující popis instalace USB ovladače do počítače je platný jak pro centrálu CCPU-03, tak i pro sériové komunikační převodníky.
- Pro sériové komunikační převodníky typu SLC či USI používáme obvody FT232BM, pro jednotky typu FCPU, CCPU a X-com používáme obvody FT245BM. Pro oba námi používané obvody se jedná o týž ovladač.
- Aby bylo možné používat prostředí FRED PL2 (ve vašem počítači) s centrálou CCPU-03 přes sériové rozhraní USB, musíme nainstalovat do počítače příslušný USB ovladač.
- Odkaz na zmíněný ovladač naleznete i na našich stránkách www.elsaco.cz.
- Pro obvody, které používá ELSACO, platí na stránkách výrobce FTDI tento odkaz.

Postup při instalaci USB ovladače

1. Na PC nakopírujte na HDD do vámi vytvořeného adresáře (např. C:\FTDI) USB ovladač, stažený ze stránek výrobce FTDI. PC vypněte.
2. Propojte USBéčka PC a centrály CCPU-03 originálním USB kabelem s konektory A-B (viz USB obecně).
3. Zapněte sestavu PL2 s CCPU-03 a pak zapněte PC.
4. PC nabíhá a Wokna ohlásí, že nalezly nový HW (USB).
   Hledá se ovladač pro USB, podstrčte mu adresář C:\FTDI.
   Tam Wokna najdou potřebný ze souboru typu *.INF a nainstalují ovladač pro USB tak, jako by to byl další sériový port (COM), např. jako COM4.
5. Ověření (ve Windows XP): v Ovládacích panelech (Control Panel), volba SYSTÉM - vlastnosti systému, a na kartě Hardware volíme Správce zařízení. V okně Správce zařízení lze u položky Porty (COM a LPT) spatřit další COM (USB Serial Port). Jeho označení si zapamatujte (např. COM4 - viz obrázek).
6. Pak lze funkci USB vyzkoušet.
   Na centrále CCPU-03 můžete ponechat hlavní kanál nastaven podle svých požadavků na kterýkoliv COM (např. hlavní kanál nastaven na Kanal 4 pro FTP/IP), protože USB centrály CCPU-03 je určen pouze pro překlady z prostředí FRED.
7. Spusťtte FREDa a nahrajte do něj libovolný projekt pro centrálu CCPU-03. Spusťte ovladač pro PL2 a na kartě Komunikace nastavte Kanál: COM, adresu stanice podle skutečnosti (zde 1), Port: COM4 (podle předchozího zjištění) a pokud jste neměnili rychlost, nastavenou z výroby, tak pak Rychlost: 38400 - viz obrázek.
   Po správném nastavení komunikačních parametrů klikněte na tlačítko Test. Z centrály je vyčten typ FW a CRC a obé zobrazeno na kartě Komunikace ovladače PL2 v rámečku Test komunikace.
8. Tak jsme si ověřili správné nastavení sériové linky pro překlady, lze tedy vyzkoušet i překlad a ladící režim...
   USBéčko by mělo fungovat, komunikace je oproti klasickému kanálu RS-232 rychlejší.
9. Máte-li program Wzorky, zvolte v Nastavení komunikace nový COM.
   Banku 64 kB (velkou) vyčtete i do 10 sec.