UpGrade (aktualizace) BIOSu v centrále

- Nejprve zkontrolujte jaký BIOS v centrále skutečně je nahrán, a to podle návodu, uvedeného výše.
- BIOS je pro všechny centrály stejný, v současné době se používají dvě verze BIOSu, jedna je určena pro centrály s FLASH o kapacitě 512kB a větší, druhá pro centrály s pamětí FLASH o kapacitě 256 kB.
- Verze BIOSu 1.32m z 7.4.2004 je určena pro centrály CCPU-02/03/21 s FLASH 512kB a větší.
- Od verze FW 3.006 je vyžadován BIOS verze 1.32m pro všechny tři centrály (CCPU-02/03/21) !
- Verze BIOSu 1.32f z 2.10.2001 je určena pro firmware CCPU-02 do verze 2.3xx, tj. pro centrály s malou pamětí FLASH (256 kB). Centrály CCPU-03/21 se s malou pamětí FLASH nevyrábí.
- Pro load UpG BIOSu a FW používejte program Tloadw.exe z 8.4.2004, verze 1.5. Naleznete jej v ZIP balíčku bios_132m.zip pro BIOS na našich stránkách www.elsaco.cz v tabulce Ke stažení. Pokud máte tuto sekci Návody staženu do svého PC, je podobný ZIP balíček v podadresáři ZIP s názvem big_bios_ccpu.zip (60 kB).
- Připojte centrálu k PC po sériové lince RS-232 jako při kontrole BIOSu (a jako se centrála připojuje k PC s prostředím FREDem).
- Zkontrolujte nastavení hlavního kanálu na kanál 0, adresa 1, komunikační rychlost 38400. Jinak požadované nastavte.
- Držte tlačítko RST (reset) centrály nebo centrálu vypněte.
- »Spusťte dávku Upgradebios.bat a až se otevře druhé (bílé) dialogové okno loaderu Tloadw pus»te tlačítko RST na centrále, resp. centrálu zapněte.
- Sledujte výpisy v okně loaderu, musí skončit zprávou EXIT CODE 0 = upgrade BIOSu je hotov a proběhl v pořádku.
- V tomto okamžiku ihned pokračujte nahráním firmware do centrály (tj. bez resetu a bez vypínání centrály) - viz UpG FW.

Pokud nyní po load BIOSu do centrály centrálu vypnete nebo provedete reset, musíte UpG FW provést s ručním resetem centrály.

Pokud jste provedli zmíněný restart centrály po nahrání BIOSu, můžete nyní zkontrolovat verzi BIOSu pomocí programu TERMINAL.EXE. V tomto případě nyní stačí spustit program TERMINAL.EXE v PC a zapnout centrálu. V okně TERMINALu si přečtete základní osazení procesorové desky centrály a verzi BIOSu.

Hlášené kódy loaderem Tloadw.exe:

- 0 - O.K.
- 1 - nelze přečíst soubor nebo soubor nemá správnou skladbu
- 2 - MCPU neodpovídá
- 3 - chybná syntaxe příkazu
- 4 - negativní odpověď
- 5 - nesprávná nebo neočekávaná odpověď
- 10- není odpověď na výzvu k dálkovému resetu

Pokud dojde k chybovému hlášení při pokusu o nahrání BIOSu, zkontrolujte nejprve celé zapojení komunikační linky. Nejlépe je prověřit zapojení pomocí TERMINALu či FREDa (v ovladači prostředí FRED je test sériové komunikace).