Nahrávání (překlad) do vzdáleného počítače (internet)

1. Nastavení centrály (setup stránka CCPU-03)

- Centrála bude s největší pravděpodobností zapojena do místní sítě a přístup na ní bude routován. Nastavení centrály bude odpovídat nastavení pro nahrávání v místní síti, jen se bude lišit IP (případně port), který se bude nastavovat v PL2 ovladači ve FREDovi.
- Je nutné nastavit Own IP (IP centrály CCPU-03), tak aby nekolidovala s jiným zařízením (nebo-li nastavit dosud nepoužitou IP adresu v místní síti), Gate IP (Brána) dle opravdového nastavení v místní síti. Active connect nastavit na Disabled.
- Příklad:
  Centrále musíme zvolit volnou IP adresu (Own IP) ze stejného segmentu místní sítě, do které je zapojena, volíme například 192.168.222.33. Před nastavením si můžeme příkazem ping (ping 192.168.222.33) zjistit, že je adresa volná. IP bránu musíme nastavit podle skutečného nastavení sítě, tj. Gate IP = 192.168.222.1. Active connect nastavit na Disabled. Remote IP nemusíme nastavovat.
- Viz vyplněná setup stránka centrály na obrázku:
  Po kontrole zadaného klikneme na tlačítko Store! a po odpovědi Stored successfuly je centrála přichystána pro zapojení do lokální sítě.
- Centrálu CCPU-03 připojíme klasickým (přímým, nekříženým) kabelem do zásuvky lokální sítě Ethernet.

2. Nastavení PL2 ovladače ve FREDovi

- Volíme na kartě Komunikace kanál na TCP. Do zobrazeného políčka zapisujeme IP centrály a portu, na kterém je vzdáleně viditelná (veřejné IP). V našem příkladu by mohla být centrála viditelná na IP 78.80.52.42 a portu 1990 (tzn., že v dané síti bude tento port 1990 routován na IP centrály s portem 1998). Dále na kartě Nastavení nastavíme Timeout [ms] na 30000 ms (30 s). Samozřejmě nezapomene nastavit správně adresu centrály.
- Obrázek karty Komunikace:
- Dále na kartě Nastavení nastavíme Timeout [ms] na 30000 ms (30 s) a odlišnou (od centrály) adresu PC (zde 0).
- Obrázek karty Nastavení:
- Spojení lze otestovat obvyklým způsobem, a to kliknutím na tlačítko Test na kartě Komunikace.

3. Postup při nahrávání (překladu)

- Postup nahrávání je stejný jako po sériové lince. Jen v případě chyby (výpadku) je nutné uvést centrálu do výchozího stavu.
- Pokud během nahrávání došlo k chybě (vypršel komunikační timeout na odpovědi apod.) je nutné před dalším pokusem o nahrávání jednotku zresetovat (tlačítko Reset na kartě Nástroje). Tento reset proběhne vždy, pokud je jednotka připojená a nemusí na ni odpovědět.
- Obrázek karty Nástroje:
- Kontrolu spojení po zresetování jednotky lze provést tlačítkem Test na kartě Komunikace. Vždy po neúspěšném nahrávání je nutné jednotku zresetovat před opětovným nahráváním.