Stručný popis parametrů programu/loaderu Tloadw.exe pro UpG BIOSu a FW centrál CCPU-02/03/21

Poslední verze loaderu Tloadw.exe (k 23.2.2006 to je verze 1.5 z 04/2004) je ke stažení v ZIP balíčcích (stáhnout BIOS (60 kB) / FW (462 kB) včetně loaderu). Zaručeně aktuální verze BIOSu a FW naleznete vždy na stránkách www.elsaco.cz v sekci Ke stažení, protože jsou tímto způsobem běžně šířeny.

- Pokud chce uživatel prohlížet výslednou obrazovku (po ukončení loadování), musí za běhu programu zaškrtnout okénko "Let me see..."
- Umí adresy až do 255
- Umí 8 COMů na PC - parametry viz níže
- Prodloužen timeout tak, aby zachytil pozdní odpověď na příkaz testování RAM u dávek pro nahrávání novějších verzí BIOSu
- U všech parametrů se musí dodržovat syntaxe a velikost písmen
- Prvním parametrem může být rpl2
  - způsobí RESET centrály s běžící aplikací v PW, která má modul SYSMON
  - RESET fakticky dělá modul SYSMON
  - na centrále musí být zapojen watchdog (propojka WDenable na prostředním tištěném spoji proletována)
  - pro UpG BIOSu příkaz rpl2 nepoužívejte a provádějte před spuštěním BAT dávky ruční reset centrály
- Ostatní parametry mohou být v libovolném pořadí
- p3f8 = COM1 na PC (nepovinný - je defaultní)
  p2f8 = COM2 na PC
  p1f8 = COM3
  p0f8 = COM4
  p5f8 = COM5
  p6f8 = COM6
  p7f8 = COM7
  p8f8 = COM8
- i4
  bez významu, u windows verze nepoužívat
  u dosovské verze (tload.exe) nastavuje IRQ zvoleného komunikačního kanálu
- b38400
  komunikační rychlost, číslo za b je rychlost v baudech
  zadávat pouze to, co umí PC (windows) a centrála
  nezadáme-li parametr b, defaultni hodnota je 38400 Bd
- s127
  - určí vlastní adresu tloadw při komunikaci
  - defaultní = bez uvedení parametru, je vlastní adresa 127
  - vhodné nastavit adresu dispečinku nebo alespoň adresu jinou než mají ostatní stanice v síti
- d4
  - cílová adresa = adresa stanice, se kterou se komunikuje (zde 4)
  - přednostní nastavení adresy platí na DILech centrály (proti nastavení z FREDa)
  - nová stanice, bez PL2 SW má aresu 127 (pokud je na DILech nastavena 0)
  - totéž pro stanici s PL2 SW, ale bez modulu SYSMON
  - s modulem SYSMON se uloží aktuální adresa a už v centrále (po nahrávání) zůstane, dokud se zase nezmění modulem SYSMON
  - nastavení se ukládají do BIOSu při restartu aplikačního SW (aplikační SW = překlad projektu z FREDa)
  - např. při nahrávání projektu
  Pokud se v biosu takto změní parametry, už tam zůstanou.
  Při dalším nahrávání SW (např. přímo ze servisního notebooku) se musí respektovat posledně nastavené hodnoty - zejména při experimentování.

Konfigurace na výchozí hodnoty se změní upgradem biosu. Další příkazy či soubory se posílají rovnou do centrály a jsou dané nahrávací dávkou, čili se u původních balíčků pro upgrade nemění.

Příklady:

- Adresa centrály je nadefinována na 4. Přenosová rychlost 9600 Bd (lze zkontrolovat v systémovém menu centrály). Chceme nahrát nový BIOS z notebooku, kde je např. USB jako COM5. Pak příkaz v BAT souboru bude vypadat takto:
  `tloadw p5f8 d4 b9600 biosload.cmd`
- Mějme centrálu CCPU-02/03 s adresou 12 a s komunikační rychlostí 38400 Bd. Chceme nahrát nový FW z PC COMu3. Pak příkaz pro dálkový download nového FW do centrály bude vypadat takto:
  `tloadw rpl2 p1f8 d12 b38400 SUE pwcon3.s24 SUD ~G:FF0000`
  (původní příkazy pro loadování FW: SUE pwcon3.s24 SUD `~G:FF0000` zachovejte - viz BAT soubory v ZIP balíčcích)