Nahrávání (překlad) po lokální síti

1. Nastavení centrály (setup stránka CCPU-03)

- Zjistíme si rozsah IP adres lokální sítě, zvolíme volnou (ještě nepoužitou) IP adresu pro centrálu.
- Před nastavováním IP adresy centrály si můžeme příkazem ping zjistit, zda je adresa volná.
- Zjistíme Gate IP (Brána) dle opravdového nastavení v místní síti.
- Zjistíme Remote IP (IP počítače).
- Obrázek nastavení IP adres v PC v lokální síti:
- Active connect budeme opět nastavovat na Disabled.
- Nejjednodušší je připojit se k centrále přímo kříženým kabelem a nastavit IP adresy podle výše uvedeného tak, abychom poté do lokální sítě centrálu zařadili.
- Naše PC má nyní IP adresu 192.168.222.100. Toto IP nastavíme do Remote IP. Port u Remote IP necháme na 80. Centrále musíme zvolit volnou IP (Own IP) ze stejného segmentu, takže volíme například IP 192.168.222.33. Před nastavením si můžeme příkazem ping (ping 192.168.222.33) ověřit, že je adresa volná. IP bránu musíme nastavit podle skutečného nastavení sítě, tzn. dle výše uvedeného obrázku, kde je zobrazena, nastavíme Gate IP na 192.168.222.1. Active connect nastavíme na Disabled. Ostatní volby necháme, tak jak byly.
- Viz vyplněná setup stránka centrály na obrázku:
  Po kontrole zadaného klikneme na tlačítko Store! a po odpovědi Stored successfuly je centrála přichystána pro zapojení do lokální sítě.
- Centrálu CCPU-03 připojíme klasickým (přímým, nekříženým) kabelem do zásuvky lokální sítě Ethernet.

2. Nastavení PL2 ovladače ve FREDovi

- Na kartě Komunikace volíme kanál TCP. Do zobrazeného políčka zapíšeme IP centrály (v našem příkladu 192.168.222.33) a port (implicitně 1998).
- Samozřejmě nezapomeneme nastavit správně adresu centrály (zde 1 - podle DILů centrály, resp. parametru v modulu SYSMON)
- Obrázek karty Komunikace:
- Dále na kartě Nastavení nastavíme Timeout [ms] na 30000 ms (30 s) a odlišnou (od centrály) adresu PC (zde 0).
- Obrázek karty Nastavení:
- Nahrávání přímo je možné i protokolem UDP (stejná IP adresa jen port je 1999).
- Zkoušku spojení pomocí testu na kartě Komunikace ovladače PL2 lze provést kliknutím na tlačítko Test. Poté je zobrazeno datum a verze FW (zde 27.1.2011 v3.030) a níže CRC aplikace v centrále. Při "prázdné" centrále je zobrazeno BEBEBEBE.

3. Postup při nahrávání (překladu)

- Postup nahrávání je stejný jako po sériové lince. Jen v případě chyby (výpadku) je nutné uvést centrálu do výchozího stavu.
- Pokud během nahrávání došlo k chybě (vypršel komunikační timeout na odpovědi apod.) je nutné před dalším pokusem o nahrávání jednotku zresetovat (tlačítko Reset na kartě Nástroje). Tento reset proběhne vždy, pokud je jednotka připojená a nemusí na ni odpovědět.
- Obrázek karty Nástroje:
- Kontrolu spojení po zresetování jednotky lze provést tlačítkem Test na kartě Komunikace. Vždy po neúspěšném nahrávání je nutné jednotku zresetovat před opětovným nahráváním.