Kontrola nastavení TCP/IP (Ethernet) z výroby

- Přejdi do systémového menu centrály a nastav po F4 Kanal hlavní kanál na 4. Viz Kontrola/nastavení hlavního kanálu.
  Poznámka: Pokud si nejste jisti, zda je centrála v základním továrním nastavení (jako přímo z výroby), lze provést tzv. návrat do továrního nastavení ze systémového menu. Z něj přejděte volbou F4 Kanal do dalšího menu pro nastavení kanálu (jako níže) a nabízenou volbou F1 Reset provedete přechod do základního továrního nastavení centrály (všechny kanály jsou inicializovány, tím se vrátí i původní nastavení IP adresy centrály na 192.168.222.33).
- Upravené systémové menu pro kanál 4:
  `Baud 38400 v3.013
  Addr 1 12.12.05
  VELKA F1 Reset
  +/- Kanal = 4/0`
- Nezapomeň, že přestavení kanálu je platné po restartu centrály!
- Propoj PC s centrálou kříženým kabelem (kanál Ethernet, tj. u PC konektor síťové karty a u CCPU-03 v dolní řadě konektorů a svorek poslední osmipinový konektor vpravo).
  Poznámka: přímé propojení PC s centrálou jediným, ale kříženým "Ethernet" kabelem, lze nahradit propojením přes víceportové rozbočovače či přepínače ethernetu, tzv. HUBy, resp. SWITCHe. Pak propojujete zvlášť PC a zvlášť centrálu s HUBem/SWITCHem vždy přímým kabelem.
  Běžným zařízením používaným v počítačových sítích byl vždy HUB (rozbočovač). Dnes existuje proti jeho nasazení řada argumentů. HUB je aktivní prvek, který nemá příliš inteligence. Vše co přijde na jeho vstupy, hned posílá na všechny výstupy. Se zvyšujícím se provozem vznikají zbytečné kolize v síti a výrazné zpomalení komunikace. Naopak SWITCH (přepínač) obsahuje inteligentní přepínač a každou informaci posílá pouze na výstup, pro který je určena.
  Bližší informace, které se vám mohou hodit při vytváření praktických zapojení sítě Ethernet naleznete na webu, např. na www.pctuning.cz, www.vosiss.cz, ap.
- Pro síťové nastavení PC zvol Připojení k místní síti a v něm Vlastnosti.
- V okně označ Protokol sítě Internet (TCP/IP) - viz obrázek:
- Opět zvol Vlastnosti pro tento protokol - viz obrázek:
  a nastav IP adresu počítače na 192.168.222.113, masku podsítě na 255.255.255.0, výchozí brána a DNS je nepoužito (viz předchozí obrázek). Zkontrolujte další nastavení kliknutím na tlačítko Upřesnit. V Záložce Nastavení protokolu IP jen zkontrolujete předchozí nastavení IP, masky a prázdné okénko pro výchozí bránu, resp. zaškrtnutou volbu Automatická metrika. V záložce DNS je v okéncích prázdno - DNS nyní nepoužíváme. Záložka WINS má rovněž v okéncích prázdno (bez rozlišení WINS). Máme přiřazenu pevnou IP adresu, proto pro nastavení NetBIOSu nepoužívejte (jak je na záložce WINC napovídáno) Výchozí nastavení pro NetBIOS, volte Povolit rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP. Ostatní volby v posledních dvou záložkách nejsou kritické. V záložce Možnosti zkontrolujte Vlastnosti Filtrování protokolu, že máte vše povoleno (nic nefiltrujete).
- Spusťte prohlížeč Internet Explorer (IE), v něm zvolte Nástroje / Možnosti internetu. Klikněte na záložku Připojení a zkontrolujte Nastavení místní sítě. V něm má být zaškrtnuta volba Automaticky zjišťovat nastavení - viz následující obrázek:
  Skripty pro automatickou konfiguraci ani proxy server nepoužíváme.
- Pokud používáte starší systém Windows, musíte provést restart počítače, aby navolené změny platily! Výše uvedené obrázky jsou z Windows XP home, u nich restart PC dělat nemusíte, po schválení jsou změny platné ihned, což je při pokusech a ladění příjemnější.
- Pokud je vše správně nastaveno a zadáme v IE do adresového řádku:
  `http://192.168.222.33/setup`
  je navázáno přes IE spojení PC s centrálou a tak dostaneme do prohlížeče stránku pro nastavení TCP/IP naší centrály - viz obrázek:
- V tomto stavu lze změnit nastavení centrály a přizpůsobit ho tak síti, do které má být zařazena.
- Pokud toto nastavení zachováte, můžete se podle dalšího testu pustit do 1. zkoušky na stole...