Nastavení IP adresy centrály, zařazení do sítě

- Propojíme centrálu s PC jako při kontrole nastavení TCP/IP z výroby.
- Spustíme IE a do adresového řádku zadáme:
  `http://192.168.222.33/setup`
- Tak dostaneme stránku pro nastavení parametrů (poprvé s defaultními hodnotami z výroby):
- Změníme zobrazené parametry podle požadavků na místní síť, do které centrálu chceme zařadit. Většinou měníme jen:
  Own IP = IP adresa centrály, kterou požadujeme
  Gate IP = IP adresa výchozí brány
  Subnet mask = maska podsítě
  Active connect = typ spojení, které chceme zaktivovat
- Dejme tomu, že chceme centrálu připojit do sítě Ethernet a od správce sítě dostaneme přidělenu IP adresu naší centrály 10.85.10.38, IP adresu výchozí brány 10.85.10.33 a masku podstítě 255.255.255.248. Pak zeditujeme nastavovací stránku podle následujícího obrázku:
  a nastavené schválíme klikntím na tlačítko Store!. Původní stránka s parametry (v IE) se přepíše čistou s nápisem Stored successfuly (zapamatováno úspěšně).
- Po přestavení IP je vhodné vyzkoušet správnou funkci spojení pomocí příkazu PING.
- Pokud budete chtít znovu vyvolat nastavovací stránku centrály, nezapomeňte, že jste jednak změnili parametry TCP/IP a že budete muset tedy změnit i volání této stránky na adresovém řádku v IE, a jednak mějte na vědomí, že tuto akci můžete s úspěchem spustit až po nějakém čase (cca 10 minut).

K nastavení pro Ethernet obecněji:

1. Nejprve musíte zjistit adresový prostor vnitřní sítě.
   Např. 127.192.222.0 až 127.192.222.255.
   Pro připojení zařízení (centrály) do intranetu vnitřní sítě musí mít zařízení (centrála) vlastní IP adresu uvnitř tohoto rozpětí.
   Centrála CCPU-03 má defaultně nastavenu IP adresu 192.168.222.33.
   S tím souvisí maska sítě. CCPU-03 musí mít nastavenu masku sítě odpovídající intranetu, kam bude připojena.
2. Musíme nastavit správné parametry pro CCPU-03.
3. Proto je potřeba PC odpojit od vnitřní sítě, pak nastavit v PC parametry sítě odpovídající CCPU-03
   (nejjednodušší je nastavit masku podsítě 0.0.0.0), připojit se k CCPU-03, změnit IP adresu a masku v CCPU-03
   a vrátit nastavení v PC do původního stavu.
   Pak je možné připojit CCPU-03 do vnitřní sítě.
4. Připojujete-li centrálu na HUB/SWITCH, použijte normální kabel (tj. přímý - nekřížený).

Brána obecně:

- Brána (Gateway) - brány jsou zařízení, které fungují jako překladače mezi systémy, které nepoužívají stejné komunikační protokoly, formát dat, struktury, jazyky nebo architekturu. Brány mění uspořádání datových paketů a mění syntax tak, aby odpovídala cílovému systému. Pokud jsou sítě rozděleny na podsítě, brány jsou potřebné k propojení jedné podsítě z druhou nebo sítě a podsítě.
- Výchozí (defaultová) brána - výchozí brána je adresa brány nebo směrovače, který se používá k přesunu paketů mezi podsítěmi. Pokud existuje více bran nebo směrovačů, potom je výchozí brána adresa první brány nebo směrovače, který používáte k přesunu paketů mezi podsítěmi.
  Výše uvedené informace využijeme při nastavování adres IP, masky podsítě a brány v síti třídy A, B, C (lokální sítě - o tyto IP adresy nemusíte žádat). To znamená, že není možno zadávat jakákoli čísla která nás napadnou. Vycházejme tedy z IP adres vyhrazených pro lokální sítě: 10.0.0.0 až 10.255.255.255, 172.16.0.0 až 172.31.255.255 nebo 192.168.0.0 až 192.168.255.255, maska podsítě 255.255.255.0 a DNS + IP brány bude IP serveru nebo routeru.

Maska podsítě obecně:

- Maska podsítě určuje, které bity v IP adrese tvoří adresu sítě či podsítě. Podle tohoto se stanovuje jakým způsobem se má dále datagram předávat. Jestliže odesílající počítač podle masky pozná, že cílový stroj leží ve stejném segmentu sítě (ve stejné podsíti), může datagram odeslat přímo. Pokud ale z masky odvodí, že cílový počítač leží v jiném segmentu, musí datagram odeslat na router, který se již dále postará o jeho doručení (či další předání).
- Maska podsítě "maskuje" část hostitelské adresy IP spolu s celou síťovou částí adresy jedničkami a nechává ve zbývající části nuly, které jsou k dispozici pro adresování hostitelů.
- Většinou v masce nastavujeme až poslední hodnotu (za poslední tečkou, tj. 255.255.255.xxx).
- Bitem 1 tak vlastně zakazujeme použití IP adresy (v odpovídajícím bitu) v podsíti.
- Např. mějme malou lokální síť stanic (s výchozí bránou 10.85.10.33) s maskou 255.255.255.248 - které stanice do ní patří?
- Z masky převedeme hodnotu 248 na tvar hexa F8, tj. binárně pak 1111 1000.
- Můžeme tedy použít pro IP adresy stanic pouze poslední tři bity
  `brána ... 33d = 21h = 0010 0001
  stanice ..............0010 0xxx, tj. 20h-27h, tj. 32-39`
- Do zmíněné lokální sítě dle příkladu patří IP adresy v rozsahu 10.85.10.32 až 10.85.10.39. Adresu výchozí brány a masku podsítě jsme získali od správce sítě a ve vypočteném rozsahu IP adres vybereme volnou adresu (opět podle správce sítě), kterou přiřadíme centrále.