Kontrola / Nastavení hlavního kanálu centrály

Hlavním kanálem centrály je nazýván ten COM, na který je přesměrována základní komunikace, tj. tzv. QQ relace a protokol modbus slave. Z výroby je nastaven hlavní kanál na COM0 centrály, což platí pro centrály všech tří typů CCPU-02/03/21.
Kontrola nastavení hlavního kanálu, resp. jeho přesun na jiný COM centrály, se provádí ze systémového menu centrály.

Kontrola nastavení hlavního kanálu centrál CCPU-02/03

- Propojte centrálu s ovládacím panelem CKDM-11/12 (CAN sběrnici - plochým vodičem), pak připojte napájení této sestavy.
- Neobsahuje-li centrála aplikační program, přejde po zapnutí ihned do systémového menu.
- Obsahuje-li centrála aplikační program, je tento spuštěn a na displeji ovládacího panelu je zobrazeno hlavní menu aplikačního programu.
- Naším cílem je přejít do systémového menu centrály.
- Při zapnuté centrále musíte nejprve stlačit a držet tlačítka A + B (současně) a poté krátce stisknout tlačítko RESET. Tlačítka A + B uvolněte teprve tehdy, až na displeji ovládacího panelu spatříte systémové menu. Tlačítka jsou umístěna vlevo pod průhledným krytem centrály, a to ve výřezu štítku uprostřed a dole. Popis A B je vidět na štítku. Tlačítko RESET je schováno ve stejném výřezu nahoře - viz nápis RST. Tlačítko RESET ovládejte např. umělohmotnou průpiskou (kovovou náplň zasuňte!), protože jinak hrozí nechtěné vodivé propojení políček tištěného spoje!
- Systémové menu:
  `F1 Download
  F2 Run F4 Kanal 0
  F3 Test I/O
  No prog loaded` (pokud centrála neobsahuje aplikační program, jinak je řádek prázdný)
- Volbou F4 přecházíte v systémovém menu na zobrazení informací (menu F4 Kanal) o nastavení hlavního kanálu a současné zobrazení informací o verzi firmware v centrále:
  `Baud 38400 v3.013
  Addr 1 12.12.05
  VELKA F1 Reset
  +/- Kanal = 0/0`
- Hlavní kanál lze přesunout pomocí kláves + nebo - na jiný COM centrály. Změnu hlavního kanálu pomocí voleb +/- vidíte v zobrazení na displeji, schválíte ji klávesou ENTER, klávesou ESC se vrátíte z menu F4 Kanal do hlavního systémového menu.

  Kanál | Popis pro CCPU-03
  --- | ---
  0 | COM0 -> RS232
  1 | COM1 -> RS422 s GO
  2 | COM2 -> RS232/M-Bus
  3 | USB
  4 | TCP/IP - ethernet

  Poznámka: od verze FW 3.004 z 20.1.2004 je USB komunikace (pouze QQ relace) funkční i při volbě hlavního kanálu na kanály 0, 1, 2 či 4 (stále). Pozor na pokus o současné nahrátí projektu ze dvou kanálů najednou - kanál USB a zvolený hlavní kanál se navzájem vylučují (pokud se nahrává jedním, nejde nahrátí druhým a naopak).
  Od této verze FW lze do CCPU-03 nahrávat projekt po USB při zvolení jakéhokoliv hlavního kanálu.
- Zvolený hlavní kanál po předchozí volbě je platný až po restartu centrály (vypnout a zapnout centrálu!).
- UpGrade firmware je nejvhodnější a nejspolehlivější provádět na COMu0 centrály.
- V zobrazení informací o hlavním kanále vidíte nápovědu F1 Reset. Pokud stisknete na ovládacím panelu klávesu F1, dojde k inicializaci všech kanálů centrály, k přestavení hlavního kanálu na COM0, k původnímu nastavení IP adresy kanálu 4 (TCP/IP; 192.168.222.33) a k zneplatnění aplikačního programu. Pokud toto chcete provést, uvědomte si opět, že po stisku F1 musíte provést restart centrály (vyp+zap), aby uvedené bylo platné!
- Ve výše uvedeném výpisu informací o nastavení hlavního kanálu vidíte na posledním řádku 0/0. První znak před lomítkem označuje volbu hlavního kanálu, druhý znak za lomítkem pak kanál, na kterém lze provádět UpGrade firmware centrály. UpGrade FW je nejvhodnější provádět na kanále 0.
- Dále ve zmíněném výpisu vidíte, že komunikační rychlost kanálu 0 je nastavena na 38400 Bd a že centrála má na tomto kanálu adresu 1.
- Adresu lze v rozsahu 1 - 15 měnit na DILech centrály (pravé čtyři, s váhami postupně zprava 1 2 4 8). Změněná adresa je opět platná až po restartu centrály, což lze zkontrolovat po restartu přechodem zpět do tohoto menu.
- Pokud chcete měnit adresu ve větším rozsahu (1-255), musíte použít prostředí FRED, dát do projektu jako vždy modul SYSMON a v něm upravit parametr address na požadovanou hodnotu v rozsahu 1 -255. Na DILech centrály musí být v tomto případě nastavena adresa 0 ! Zkontrolovat nastavení adresy lze opět v tomto menu centrály.
- Komunikační rychlost lze změnit třeba i fiktivním použitím modulu MODEM (a v něm parametr comspeed) ve FREDovi a následným překladem. Zkontrolovat přestavení komunikační rychlosti lze opět v tomto menu centrály.

Kontrola nastavení hlavního kanálu centrály CCPU-21
Provádí se obdobně, jen přechod do systémového menu je jiný, protože centrála CCPU-21 je kompakt s ovládacím panelem a oproti centrálám CCPU-02/03 neobsahuje tlačítka A + B + RST.

Přechod do systémového menu centrály CCPU-21:

- Pokud není v CCPU-21 platný aplikační program (překlad projektu z FREDa), přejde CCPU-21 ihned do systémového menu. Tento stav je indikován trvalým svitem LED RUN na panelu (zelená).
- Pokud je v CCPU-21 platný aplikační program, spustí se aplikace. Tento stav je indikován blikáním LED RUN (zeleně).
- Přechod do systémového menu - pokud během restartu/zapnutí je stisknuto tlačítko Fn, centrála po zapnutí přejde vždy do sytémového menu (obdoba A+B+reset u CCPU-02/03).
- Závada hardware - pokud by došlo závadou HW CCPU-21 k narušení obsahu paměti flash, zůstanou po startu svítit na panelu všechny LED (obdoba rychlého blikání LED RUN+ERR u CCPU-02/03).
- Systémové menu nemá (na rozdíl od CCPU-02/03) volby pro test periferií na sběrnici CAN (protože CCPU-21 nemá CAN řadič). Naopak - navíc má možnost nastavení komunikační adresy v menu F4 Kanál (důvodem jsou chybějící DIL přepínače; funkce odpovídá nastavení adresy na DILech u centrál CCPU-02/03). Adresa se v tomto menu nastavuje tlačítky šipka nahoru/šipka dolů, potvrzuje se stiskem klávesy ENTer. Je možné nastavit adresu v rozsahu 0 až 15. Změna nastavení adresy se projeví až po restartu centrály, a to i v menu F4 kanál.
- Stisku klávesy F4 u centrály CCPU-21 musí předcházet stisk klávesy Fn (po jejím stlačení začne vpravém sloupci displeje blikat písmeno F) a potom teporve následuje stisk klávesy F4 (klávesa s vícenásobným popisem a účelem - po stisku Fn a při blikání F v pravém sloupci displeje jsou platné červeně označené významy kláves).
- Klávesou ESC se dostaneme zpět do hlavního systémového menu a pokud centrála obsahuje aplikační program, spustíme aplikaci volbou F2 Run (klávese F2 opět musí předcházet stisk klávesy Fn).